Aller au contenu

# Mise à jour du firmware du bras de pelleteuse

Version 0.12.9 minimum de MyViz

La procédure de mise à jour du firmware du bras de pelleteuse est disponible à partir de la version 0.12.9 de MyViz. Pour mettre à jour MyViz, suivez la procédure de mise à jour de MyViz.

1. Connecter l’ordinateur au bras de pelleteuse et mettez le système sous tension.
2. Lancer la nouvelle version de MyViz en double-cliquant sur l’exécutable MyViz_S2IDIDAC.
3. Sélectionner le port COM de l’ordinateur sur lequel est connecté le système dans le menu « Paramètres \(\to\) Port série par défaut ».
4. Sélectionner le menu « Outils \(\to\) Mises à jour de systèmes \(\to\) Bras de pelleteuse \(\to\) Téléverser le firmware du bras de pelleteuse ».
5. Un message indiquant l’évolution de la mise à jour apparaît assez furtivement (téléversement de la nouvelle version du firmware très rapide) :
6. Un nouveau message apparaît alors lorsque la mise à jour a réussi :
7. Si un message d’erreur tel que celui-ci apparaît, vérifier que le port COM sélectionné plus haut correspond bien à celui du bras de pelleteuse :

Retour en haut de la page